# Zijderveld / 1902

## Hervormde Kerk

*Eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met hoekpinakels en een naaldspits. Van deze in aanleg 15e eeuwse kerk is het schip in 1830 ingekort en de toren herbouwd. De bepleistering dateert vermoedelijk uit 1884. Inwendig een gebogen houten plafond dat in 1907 is aangebracht.*

Kas: 1902

## Kunsthistorische aspecten

**Literatuur**

## Historische gegevens

Bouwers

1. Van Meggelen

2. E. Verschueren

Jaren van oplevering

1. 1902

2. 1973

E. Verschueren 1973

. nieuw orgel in oude kas met gebruikmaking oud pijpwerk van elders

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, pedaal

Dispositie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Manuaal*  8 stemmen  Prestant  Roerfluit  Octaaf  Nasard  Octaaf  Mixtuur  Sesquialter D  Kromhoorn B/D | 8'  8'  4'  4'  2'  2-3 st.  2 st.  8 | *Pedaal*  1 stem  Subbas | 16 |

Samenstelling vulstemmen

Sesquialter c1 2 2/3 - 1 3/5

Toonhoogte

a1 = 4 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-g3

Pedaalomvang

C-f1

Windvoorziening

Winddruk

mm

Plaats klaviatuur

rechterzijde

## Bijzonderheden