# Leeuwarden / 1966

## Opstandingskerk

*Hoge, vlak gedekte zaalkerk, deels met indirecte lichtinval. Aan één zijde aangebouwde dienstruimten. Gebouwd in 1960 naar ontwerp van architectenbureau Nielsen, Spruit en van der Kuilen.*

Kas: 1966

## Kunsthistorische aspecten

Een sober vlak front, bestaande uit een vijfledig hoofdwerk/pedaal-front met hoge zijvelden, lager middenveld en brede tussenvelden. De labiumlijnen in de tussenvelden in V-vorm, bij de drie andere partijen op één lijn. In de onderkas ruimte voor het Borstwerk, dat met deurtjes afgesloten kan worden. Eenvoudig rasterwerk boven de frontpijpen, soortgelijk raster in de borstwerkdeurtjes.

**Literatuur**

‘Leeuwarder orgelmakers bouwden prachtig orgel voor Opstandingskerk’. In: *Leeuwarder Courant*, 17 september 1966.

‘Stijlvol orgel voor de Opstandingskerk’. In *Friesch Dagblad*, 17 september 1966.

Maarten Seybel, *Orgels in Friesland, deel I*. Baarn, (1970), 47, 49.

**Niet gepubliceerde bronnen**

Archief Orgelmakerij Bakker & Timmenga.

## Historische gegevens

Bouwer

Orgelmakerij Bakker & Timmenga

Jaar van oplevering

1966

Orgelmakerij Bakker & Timmenga 1991

* vervormde voeten grotere pijpen Bourdon 16', Roerfluit 8' en Gedekt 8' hersteld

Orgelmakerij Bakker & Timmenga 1992

* intonatie Mixtuur gecorrigeerd

## Technische gegevens

Werkindeling

hoofdwerk borstwerk, pedaal

Dispositie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Hoofdwerk (I)*  4 stemmen  Prestant  Roerfluit  Octaaf  Mixtuur | 8'  8'  4'  3-4 st. | *Borstwerk (II)*  5 stemmen  Gedekt  Fluit  Prestant  Sifflet  Regaal B/D | 8'  4'  2'  1'  8' | *Pedaal*  2 stemmen  Bourdon  Prestant | 16'  8' tr |

Werktuiglijek registers

koppelingen HW-BoW, Ped-HW, Ped-BoW

Samenstelling vulstem

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mixtuur | C  1 1/3  1  2/3 | c  2  1 1/3  1  2/3 | c1  2 2/3  2  1 1/3  1 | c2  4  2 2/3  2  1 1/3 |

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Pedaalomvang

C-f1

Windvoorziening

vertikaal opgestelde magazijnbalgen met bladveren

Winddruk

HW en Ped 60 mm, BoW 55 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

## Bijzonderheden

Deling B/D tussen h en c1.

De kas is van Japans eiken, de achterwand echter van oregonpine.

Alle labiaalpijpen zijn van metaal. De Fluit 4' BoW is gedekt. De Regaal heeft houten stevels en houten koppen welke met de rechthoekige houten bekers één geheel vormen. De kelen en tongen zijn van messing.