# Lellens / ca 1840

## Hervormde Kerk

**secretaire‑orgel**

*Zaalkerk met dakruiter, gebouwd in 1667. Enig 18e-eeuws meubilair.*

Kas: ca 1840

## Kunsthistorische aspecten

Een met mahonie-fineer afgewerkt secretaire-orgel in een hoekige vormgeving. Het vertoont een opvallende gelijkenis met het Knipscheer-orgeltje in de St-Jozefkapel te Melissant, dat het jaartal 1843 draagt. Aangezien de hoekige vormen die dit orgel met dat in Melissant deelt, in de jaren veertig in onbruik beginnen te raken, kan het zeker niet veel jonger zijn dan 1843. Het heeft in de onderkast twee deuren. De zijstijlen zijn hier eleganter behandeld dan in Melissant en hebben zowel boven als onder, ojief-vormige consoles. Evenals te Melissant bevinden zich hier boven het klavier drie met doek bespannen deurtjes en kan de klaviatuur met een uitneembare klep worden afgesloten. Bovenin bevindt zich een la. De lijst daarboven is hoekiger van vormgeving dan die in Melissant.

De kast zou zeker van Knipscheer afkomstig kunnen zijn. Zij werd tot dusverre op circa 1850 gedateerd. Gelet op de vormgeving van het verder zo verwante orgeltje in Melissant, zou een datering op omstreeks 1840 het meest aannemelijk lijken.

**Literatuur**

*Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk*. 5, Fivelingo. Groningen, [1998], 114-115.

*De Mixtuur* 23 (1977), 525-526.

## Historische gegevens

Bouwer

onbekend, mogelijk H. Knipscheer

Jaar van oplevering

ca 1840

Oorspronkelijke locatie

onbekend (particulier bezit)

onbekend moment

. orgel aangekocht door A. Bouman (Voorburg)

R. Venema 1961

. orgel geplaatst in Ten Boer

onbekend moment

. ventielveren vernieuwd

. pedaalklavier aangebracht

. tremulant toegevoegd

Mense Ruiter 1997

. orgel hersteld en geplaatst te Lellens, Hervormde Kerk

. tremulant verwijderd

. windzicht weer aangebracht

1997

. orgel voorzien van electronische Subbas 16'

. windzicht vervangen door motorschakelaar

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  4 stemmen  Holpyp B/D  Prestant D  Fluit B/D  Octaaf B/D | 8'  8'  4'  2' |

Werktuiglijke registers

ventiel (buiten gebruik)

motorschakelaar

Toonhoogte

a1 = Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C‑f3

Pedaalomvang

C‑g

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

60 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

## Bijzonderheden

Deling B/D tussen h en c1.

De uitschuifbare lade boven het frontpaneel is voorzien van een ivoren slotplaatje. Rechts achter in deze lade is ruimte uitgespaard voor de verkropte pijpen van de Holpyp B/D 8’. De registeropschriften zijn op rode leren plaatjes aangebracht. De trede voor de schepbalg wordt bij het orgel bewaard.

De Holpyp B/D 8' is geheel van hout, C-D zijn verkropt. De Fluit B/D 4' is eveneens geheel van hout en uitgevoerd als Roerfluit. Het overige pijpwerk is van metaal.