@K1:Eenum/1704

@K2:Hervormde Kerk

@T1:Arp Schnitger 1704

<I>Eenbeukige kerk uit de 12e eeuw. Oorspronkelijke koorsluiting gesloopt. Toren 18e eeuw.

<I>

@T3:Literatuur

Gustav Fock, <I>Arp Schnitger und seine Schule<I>. Kassel, 1974, 243

Stef Tuinstra, 'Twee Schnitger<\->orgels gerehabiteerd'. <I>Het Orgel<I>, 85 (1989), 170<\->177.

Monumentnummer 40300, orgelnummer 406

@K2:Historische gegevens

@T1:Bouwer Arp Schnitger

Jaar van oplevering 1704

Heinrich Hermann Freytag 1809

.

aanleg aangehangen pedaal

.

twee nieuwe spaanbalgen op de gaanderij geplaatst i.p.v. spaanbalg in de kas

.

mogelijke verandering van de temperatuur

P. van Oeckelen 1845

.

dispositiewijzigingen

.

uitbreidingslade aangelegd met pijpwerk voor Cis, Dis, Fis en Gis en aanvulling in het manuaalklavier

Jan Doornbos 1891

.

spaanbalgen vervangen door magazijnbalg

Gebr. Reil 1987

.

windlade, mechaniek en klaviatuur hersteld naar situatie van 1809

.

kort octaaf hersteld, toetsen Cis, Dis Fis en Gis (Ped) <\#142><\#142>n octaaf hoger aangekoppeld

.

geheel nieuw vervaardigd: Quint 1 1/2', Sesquialter en Scherp

.

Quint 3' en Woudfluit 2' gedeeltelijk nieuw vervaardigd

@K2:Technische gegevens

@T1:Werkindeling

manuaal, aangehangen pedaal

Dispositie

@T4:@Manuaal

10 stemmen

Holpijp

Praestant

Holpijp

Quint

Octaaf

Woudfluit

Quint

Sesquialter

Scherp

Trompet@

@

8'

4'

4'

3'

2'

2'

1 1/2'

2 st.

4 st.

8'@

@T1:Werktuiglijke registers

tremulant

windlosser

Samenstelling vulstemmen

@T4:Sesquialter

C

2/3

4/5

c

1 1/3

4/5

c1

2 2/3

1 3/5

Scherp

C

1/2

1/3

1/4

1/4

c

1

2/3

1/2

1/2

c1

2

1 1/3

1

1

c2

2 2/3

2

1 1/3

1 1/3

@T1:Toonhoogte

a1 = ca 466 Hz

Temperatuur middentoon

Manuaalomvang CDEFGA<\->c3

Pedaalomvang C<\->d1; Cis, Dis, Fis en Gis <\#142><\#142>n octaaf hoger aangekoppeld

Windvoorziening magazijnbalg (Doornbos)

Winddruk 62, 5 mm

Plaats klaviatuur achterzijde

@K2:Bijzonderheden

@T1:Afgezien van de (nieuwe) Quint 1 1/2', Sesquialter en Scherp bevat dit orgel uitsluitend Schnitger<\->registers.<\b>