Alkmaar/ca 1780

Oud Katholieke kerk St-Laurentius

Kas: ca 1780

Een verzorgd bureau-orgel. Het heeft nog de gewelfde kast van de rococo bureaus en kabinetten, maar de decoratie is dat al niet meer. Het paneel boven het manuaal bestaande uit door elkaar gestrengelde takken met een portretmedaillon herinnert aan de decoratie aan de buitenzijde van de deuren van het Strumphler-kabinetorgel in Breda dat uit 1778 dateert. Dit geeft aanleiding tot een datering omstreeks 1780. Opmerkelijk is het metalen beslagwerk op de hoekstijlen.

Literatuur

Jaap Spaans, 'Bureauorgel in de Oud Katholieke kerk te Alkmaar'. Het Orgel, 68 (1972), 18.

S.W.J. Schade van Westrum, 'Oud-Katkoliek orgelbezit (II)'. De Mixtuur, 41 (1973), 444-446.

Historische gegevens

Bouwer

Johannes Stephanus Strumphler

Jaar van oplevering

ca 1780

Oorspronkelijke locatie

onbekend (particulier bezit)

1969

.orgel aangekocht van een particulier

L.J. Kramer 1970

.kas afgekrabd en met paraffine-olie behandeld

.beslag van de kas vervangen door beslag dat afweek van de oorspronkelijke vorm

.conducten vernieuwd

.oude registerknopjes door nieuwe van Wengé vervangen

.intonatie herzien

Ron Schouten 1975

.kas gepolitoerd

.beslag vervangen door oud beslag uit ca 1790

Flentrop Orgelbouw 1977

.nieuwe registerknoppen naar Strumphler-voorbeeld van kabinetorgel Naarden

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

5 stemmen

Holpijp B/D

Violon D

Fluit B/D

Fluit B

Octaaf D

8'

8'

4'

2'

2'

Werktuiglijk register

tremulant

Toonhoogte

a1 = 440 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

magazijnbalg met een schepbalg

Winddruk

.. mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

Bijzonderheden

Het orgel werd in 1969 aangekocht van een particulier te Poortugaal, deze had het gekocht van een handelaar in Enschede. De grootste pijp van de Violon D 8' is wegens ruimtegebrek liggend onder het klavier opgehangen.