Weesp/ca 1800

Hervormde Kerk

bureau-orgel

Transeptloze basiliek, bouw vermoedelijk begonnen in de eerste helft van de 15e eeuw bij een romaanse toren die enige keren werd verhoogd. Inwendig houten tongewelven en slanke zuilen met kapitelen met dubbele bladkransen. Laat-gotisch koorhek met rijk koperwerk uit ca 1525, met 17e-eeuwse tekstborden. Preekstoel uit de 19e eeuw. Rijk versierde deurpartij naar de consistoriekamer.

Kas: ca 1800

Kunsthistorische aspecten

Literatuur

Monumentnummer 38550

Orgelnummer 1627

Historische gegevens

Bouwer

A.G. Axsen

Jaar van oplevering

ca 1800

Oorspronkelijke locatie

onbekend

onbekend moment

.toonhoogte gewijzigd

.orgel geplaatst te Weesp, Hervormde Kerk

S.F. Blank 1966

.restauratie

K.B. Blank 1996

.lade gerestaureerd

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

5 stemmen

Holpijp B/D

Prestant D

Fluit B/D

Octaaf B/D

Fluit B/D

8'

8'

4'

2'

1'

Werktuiglijke registers

.....

Toonhoogte

a1 = 4.. Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

magazijnbalg

Winddruk

.. mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

Bijzonderheden

Het orgel is gesigneerd onder de toets f3: 'G. Axsen meester orgelmaker'.