Rheden/1816

Hervormde Kerk, secretaireorgel

Kas: 1816

Kunsthistorische aspecten

Literatuur

Arend Jan Gierveld, *Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw*. Utrecht, 1977, 205.

Johan van Markesteijn, *Abraham Meere 1761-1841 orgelmaker*, Utrecht, 1987, 36.

Monumentnummer 42087

Orgelnummer 2016

Historische gegevens

Bouwer

Abraham Meere

Jaar van oplevering

1816

Oorspronkelijke locatie

onbekend, particulier bezit

1989

.orgel geplaatst te Rheden, Hervormde Kerk

H. van Eeken 1995

.pijpwerk en tremulant hersteld

.temperatuur naar Young gelegd

Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

Manuaal

4 stemmen

Holpijp B/D

Prestant D

Fluit B/D

Octaaf B/D

8'

8'

4'

2'

Werktuigelijke registers

tremulant

ventiel

windwijzer

Toonhoogte

a1 = Hz

Temperatuur

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

Winddruk

58 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

Bijzonderheden

Het orgel is vrijwel ongeschonden bewaardgebleven, alleen het paneel boven de klaviatuur is vernieuwd. Het binnenwerk is alleen toegankelijk door de (loze) frontpijpen uit te nemen.