# Ermelo / 1855

## Hervormde Kerk

**Secretaire-orgel**

*Het schip is in zijn huidige vorm het resultaat van meerdere verbouwingen van een vroeg-romaanse kerk. Het koor dateert uit de 12e eeuw, maar werd in de 13e en 14e eeuw verbouwd. De toren dateert waarschijnlijk uit het begin van de 13e eeuw. In de kerk twee romaanse doopvonten.*

Kas: 1855

## Kunsthistorische aspecten

Een eenvoudig voorbeeld van een midden 19e-eeuws secretaire-orgel. Het heeft een met mahonie afgewerkte kast, met beneden twee deuren en boven verticale jaloezieën om de klaviatuur af te sluiten. De voorste poten hebben een vaasvorm. De vloeiend geprofileerde kap van de kast heeft, zoals in deze tijd gebruikelijk, ronde hoeken. Het middenraam is met doek afgedekt. De kaarsenarmen ter weerszijden van de klaviatuur hebben een sierlijke S-vorm. Verzorgd zijn ook de gedraaide handvatten van de jaloezieën. Verdere versiering ontbreekt.

**Literatuur**

De Orgelkrant 5/3 (2000), 6-7.

Monumentnummer 15365

## Historische gegevens

Bouwer

J.C. Indermauer

Jaar van oplevering

1855

Oorspronkelijke locatie

onbekend (particulier bezit)

onbekend moment

. orgel geplaatst te Ermelo, Hervormde Kerk

Elbertse Orgelmakers 2000

. restauratie

## Technische gegevens

Werkindeling

manuaal

Dispositie

|  |  |
| --- | --- |
| *Manuaal*  6 stemmen  Holpijp B/D  Praestant D  Fluit B/D  Praestant D  Octaaf B/D  Fluit B | 8'  8'  4'  4'  2'  2' |

Werktuiglijk register

trembuland

Toonhoogte

a1 = 444 Hz

Temperatuur

evenredig zwevend

Manuaalomvang

C-f3

Windvoorziening

magazijnbalg met schepbalg en windwijzer

Winddruk

38 mm

Plaats klaviatuur

voorzijde

## Bijzonderheden

Deling B/D tussen h en c1.

De kas is met notenhout gefineerd. Er staan geen pijpen in het front. De lade is chromatisch ingedeeld en wordt bediend door een stekermechaniek. De Holpijp B/D 8’ is geheel van hout, evenals de Fluit B 2’ en de Fluit B/D 4’. Van dit laatste register zijn C-f gedekt, het vervolg is open en voorzien van metalen stemdeksels. Alle houten pijpen zijn van naaldhout. De grotere zijn afgevoerd, de rest staat op de lade.